**六号楼隔油池设备更新改造询价单（DXHW-2021080201）**

一、采购内容

本项目为更新改造项目。主要建设内容为中共青岛市委党校六号楼食堂隔油池改造工程，主要包含清洗工程和更新安装工程。具体数量及要求详见工程量清单。

（一） 清洗工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 清洗隔油池及管道 | 设备内废油渣清理 | 1 | 项 |  |  | 隔油池尺寸：  3200mm\*2000mm\*4000mm，管道内经为150mm一根和100mm二根，总长度约100 m。 |

（二）更新安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 隔油箱箱体和隔板 | 采用304不锈钢2mm箱体制作，采用密封式一体化结构 | 1 | 台 |  |  | 隔油箱定制尺寸：  2500mm\*1300mm\*1600mm，采用过滤筛先除去较大的固态污染物，再通过比重分离原理实现污水净化作用。污水从进口进入，经由过滤篮将较大的固态污物隔离，稍小一些的通过沉降室进行固液分离，初级、次级分离室进行油、污水分离。油漂在隔离室的上部，污水再进入三级分离室进一步分离、污泥沉积，致使污水净化，达到相应标准排放。 |
| 2 | 旧设备拆除费 | 原有设备拆除 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 爬梯 | 4000mm\*600m m，采用304不锈钢方管(30mm\*40mm，壁厚2 mm) | 1 | 架 |  |  | 固定在墙面。 |
| 4 | 设备安装费用 | 设备安装调试费用 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 总计（元） |  | | | | | |

二、商务需求

（1）验收标准：按照采购要求

（2）质保期：隔油箱质保期3年，隔油池及管道清洗每半年清洗一次费用参照中标价，具实结算。

（3）售后服务：随时维护，保持完好

（4）计划工期：7日历天

（5）交货地点：六号楼负一楼

三、技术说明

**投标人需提供所供货物的详细技术参数，否则将视为不能实质性响应询价文件，作废标处理。**

四、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围（营业执照有建筑工程施工经营范围）。

3.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

4.本项目不接受联合体投标。

五、询价文件组成：

1.询价响应书（正本一份，需密封并在封口处加盖公章）。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，不能出现选择性报价。

3.企业工商营业执照有效复印件。

4.法人身份证明、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件。

5.售后服务体系说明及售后服务承诺、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。

六、询价响应报价要求：

**1.由采购人提供询价清单，竞标人自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。**

**2.各投标商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。**

**3.各项证明文件及明细报价单必须打印装订成册。**

4.此包预算总价为30000元（人民币叁万圆整）。总报价如超预算，视同于无效报价。疫情期间校园封闭式管理，如需进校园请提前与用户单位联系。

中共青岛市委党校校产采购管理中心

2021年8月9日