**中共青岛市委党校不间断电源电池项目报价单**

 **(项目编号：DXHW-2024101201；预算金额：39680元)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 |
| 电池 | 耐普12V65AH | 最大充电电流：13A；最大放电电流：650A(5 秒.)；设计浮充寿命(20℃)：10年；内阻(完全充电,25℃)：约8mΩ；环境温度为25℃时，蓄电池浮充充电电压为（13.5V～13.8V）(12V)；蓄电池充电温度补偿系数宜为浮充-18mV/℃，均充-30mV/℃(12V)；蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常使用 | 64个 |
| 电池架 | A32 | 满足64节蓄电池安装需求 | 2个 |
| 电池开关 | 施耐德100A | 符合国标要求 | 2个 |
| 电池连接线 | 10平方 | 符合国标要求 | 1宗 |
| 总价（大写）：备注：1.以上报价含税，开具合格的增值税专用发票或普通发票，一式肆份密封(密封袋需注明公司信息，联系人及电话)，报价文件材料需加盖公章。2.以上报价含运输费、人工费、安装材料费、老电池拆除以及新电池安装；3.供货地点：中共青岛市委党校内；4.供货时间：成交通知书下达后7日历天内完成供货，15日历天内完成安装调试；5.保证不间断电源电池质量合格；6.供货价须为专属优惠价；7.报价人应具备《政府采购法》二十二条规定的条件；8.以上品牌为参考品牌，如提供其它品牌，应保证质量不低于参考品牌；9.安装调试经验收合格10个工作日内支付全部价款。 |

公司名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期： 年 月 日