**中共青岛市委党校图书杀菌机项目报价单**

**(项目编号：DXHW-2024110601；预算金额：35000元)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 数量 | 价格 |
| 图书杀菌机 | 1、杀菌册数：一次≥12本；  2、书籍摆放方式：立式；前后书  夹采用单仓双层设计；  3、横流双风机设计；  4、具备漏电保护装置；  5、设备内置上下双操作按键，适  用不同身高读者使用；  6、使用方式：读者自助操作；  7、内置≥10英寸显示屏，≥4.3  英寸触控屏；   1. 采用紫外线杀菌技术，总灯管数量≥14 组（单操作间），保证每个角度的杀菌效果； 2. 提供气旋式逐翻动书页功能，达到同时提供书封与内页之杀菌   效果；   1. 过滤器能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质；   11、机台上设有透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读  者随时观看杀菌作业进度；  12、采用低压镇流器设计；  13、杀菌作业要求不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹；  14、杀菌时间提示采用炫彩七色灯号设计，杀菌时间可调，且所调杀菌时间必须与炫彩七色灯号工作同步；  15、设备具有相关耗材更换指示  灯；  16、具有单独的整机检修功能；  17、操作室内部空间尺寸≥600\*510\*480mm（长\*宽\*高），可以消毒艺术类等大尺寸的图书；  18、核心电控采用成熟稳定的PLC设计，供货时每套设备提供相应PLC垫板1套，无缝对接现有电控  系统；  19、作业时间可设置，最短作业时间不得大于1分钟；  20、▲要求提供产品相应实用新型专利相关资料复印件并加盖厂家公章；  21、▲要求提供省级及以上产品质量检验研究院出具的杀菌测试报告复印件并加盖厂家公章；  22、▲杀菌设备具有低压镇流器管控系统，要求提供相应软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1个 |  |
| 备注：1.以上报价含税，开具合格的增值税专用发票或普通发票，一式肆份密封(密封袋需注明公司信息，联系人及电话)，报价文件材料需加盖公章；  2.以上报价含运输费、人工费等；  3.供货地点：中共青岛市委党校内；  4.供货时间：成交通知书下达后3日历天内完成供货；  5.保证图书杀菌机质量合格；  6.带“▲”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应；  7.报价人应具备《政府采购法》二十二条规定的条件；  8.参考品牌（海德纳斯、福诺、龙典）；参考品牌对应的参数应不低于本次采购所列的技术参数。   1. 安装调试经验收合格7个工作日内支付全部价款。 | | | |

公司名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期： 年 月 日